Приложение 3
к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от «­­­\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

 **I. Результаты обследования:**

 **3. Пути движения в здании**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»

Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Московская, дом 20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) |
| **3.1.** | **Коридоры (вестибюли, зоны ожидания)** |
| Правое крыло коридора (1 этаж). Путь движения в 1 корпус к кабинету психолога (2 этаж)  |
| 3.1.4 | Ширина пути движения  | не менее 1,5 м.  | п. 6.2.1СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5484.JPG | Ширина коридора с учетом 1,5 м. Обеспечено пространство для разворота на 180° инвалида на кресле-коляске. | Соответствует нормативу.  | К,О,С, Г,У |
| Левое крыло (1 этаж). Путь движения во 2 корпус к кабинету заведующего ДОУ и заместителя заведующего по ВМР (2 этаж) |
| 3.1.6 | Ширина пути движения  | не менее 1,5 м.  | п. 6.2.1СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5466.JPG | Ширина коридора 1,5 м. Обеспечено пространство для разворота на 180° инвалида на кресле-коляске.  | Соответствует нормативу.  | К,О,С, Г,У |
| Коридоры на 2 этажах. *Коридоры оборудованы по единому проекту – они однотипны.* |
| 3.1.9 | Ширина пути движения  | не менее 1,5 м.  | п. 6.2.1СП 59. 13330.2016 | Есть |  | *G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5517.JPG* | Ширина коридоров 1,5  | Соответствует нормативу.  | К,О,С, Г,У |
| 3.1.10 | Поручни вдоль коридоров. | Специальные устройства, облегчающие передвижение | п. 4.2.4СП 148. 13330.2012(рекомендательная норма) | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5518.JPG | Стены коридоров поручнями не оборудованы. | Не соответствует нормативу. | О,С |
| Информационные средства для слепых.  |
| 3.1.11 | Тактильно-контрастные направляющие указатели | Наличие. | ГОСТ Р 52875-2007п. 8.1.6СП 59. 13330.2016 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5467.JPG | Тактильные направляющие указатели отсутствуют.  | Не соответствует нормативу. | С |
| **3.2.** | **Лестницы** |
|  Лестница ведущая на 1 этаж  |
| 3.2.1 | Дублирование лестниц пандусами или подъемнымиустройствами | Наличие.  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5468.JPG | Лестница пандусами и подъемными устройствами не дублирована  | Не соответствует нормативу.  | К,О,С |
| 3.2.2 | Поручни лестниц  | - Установлены вдоль обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.  | п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5469.JPG | Поручни лестницы с одной стороны  | Не соответствует нормативу.  | К,О,С |
| 3.2.3 | Ширина лестничного марша  | Не менее 1,35 м. | п. 6.2.24 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5469.JPG | Ширина лестничного марша 1,14 | Не соответствует нормативу. | К,О,С |
| 3.2.4 | Ширина проступи лестниц  |  0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м).  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016  | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5471.JPG | Ширина проступи ступеней 0,34 | Соответствует нормативу. | О,С, Г,У |
|  |  |  |
| 3.2.5 | Высота подступенка для лестниц внутри здания  | 0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м).  | п. 6.2.8СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5469.JPG | Высота подступенков ступеней лестницы0,15  | Соответствует нормативу. | О,С, Г,У |
| 3.2.6 | Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью | Наличие  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | Ступени лестниц ровные, нескользкие. | Соответствует нормативу. | О,С,Г,У |
| 3.2.7 | Форма и размеры ступеней. | В пределах одного марша.  | п. 6.2.8СП 59. 13330.2016 | Есть |  | Размеры ступеней одинаковые.  | Соответствует нормативу. | С,Г.У. |
|  Информационные средства для слепых (слабовидящих) |
| 3.2.8 | Одна или несколько противоскользящих контрастных полос общей шириной 0,08 - 0,1 м  | на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5468.JPG | Противоскользящие контрастные полосы отсутствуют | Не соответствует нормативу. | С |
| 3.2.9 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели | Наличие. На расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи. | п. 6.2.3 СП 59. 13330.2016 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5468.JPG | Предупредительные тактильные полосы отсутствуют.  | Не соответствует нормативу. | С |
|  Лестница внутри здания *2-х этажное здание, 4 пролета по 1 лестничному маршу**Все лестничные марши оборудованы по единому проекту – они однотипны.* |
| 3.2.10 | Дублирование лестниц пандусами или подъемнымиустройствами | Наличие.  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | Нет |  | \_ | Лестницы не продублированы подъемной платформой.  | Не соответствует нормативу.  | К,О,С |
| 3.2.11 | Поручни лестниц  | - Установлены вдоль обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.  | п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5482.JPG | Поручни лестницы установлены с одной стороны лестницы (прерываются) | Не соответствует нормативу.  | О,С,К |
| 3.2.12 | Высота поручней лестниц  | - 0,9 м (допуск от 0,87 до 0,93 м). | п. 6.2.8,6.2.11 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | Высота правого поручня 1,11 м.  | Не соответствует нормативу.  | О,С,К |
| 3.2.13 | Завершающие горизонтальные части поручня | - длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м)- имеют не травмирующее завершение. | п. 5.2.8 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5486.JPG | Завершающие горизонтальные части поручней не заходят за линию марша лестницы на 0,3 м.Имеют нетравмирующее завершение. | Не соответствует нормативу.  | О,С,К |
| 3.2.14 | Форма и размеры поручней  | Рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. | п.6.2.12СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5472.JPG | Поручни округлого сечения 0,025 м | Не соответствует нормативу.  | О,С,К |
| 3.2.15 | Ширина лестничного марша  | Не менее 1,35 м. | п. 6.2.24 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5474.JPG | Ширина лестничного марша – 1,14 м.  | Не соответствует нормативу. | О,К |
| 3.2.16 | Ширина проступи лестниц  |  0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м).  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016  | Есть |  | Ширина проступи ступеней 0,34 м.  | Соответствует нормативу. | О,С |
| 3.2.17 | Высота подступенка для лестниц внутри здания  | 0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м).  | п. 6.2.8СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5483.JPG | Высота подступенков ступеней лестницы:- первой 0,13 м;- последующие 0,16 м.  | Соответствует нормативу. | О,С |
| 3.2.18 | Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью | Наличие  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5474.JPG | Ступени лестниц ровные, нескользкие, без шероховатой поверхности | Не соответствует нормативу. | О,С |
| 3.2.19 | Форма и размеры ступеней. | В пределах одного марша.  | п. 6.2.8СП 59. 13330.2016 | Есть |  | Размеры ступеней не одинаковы по размерам высоты подъема ступеней.  | Не соответствует нормативу.  | С |
| 3.2.20 | Одна или несколько противоскользящих контрастных полос общей шириной 0,08 - 0,1 м  | на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5474.JPG | Нет противоскользящих полос.  | Не соответствует нормативу. | С |
| 3.2.21 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели | Наличие. На расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи. | п. 6.2.3 СП 59. 13330.2016 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5472.JPG | Предупредительные тактильные полосы отсутствуют.  | Не соответствует нормативу. | С |
| 3.2.22 | Поверхностипоручней перил.  | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, предусмотрены рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. | П. 6.2.12СП 59. 13330.2016 | Нет |  | Рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончании перил на поверхности поручней перил отсутствуют.  | Не соответствуют нормативу.  | С |
| **3.3** | **Пандус на первом этаже (после входа в здание) отсутствует** |
| **3.4.** | **Лифт пассажирский (или подъемник)** | - | - | Нет |  | Х | Лифт пассажирский (или подъемник) не оборудован.  | **-** | - |
| **3.5** | **Двери (в коридорах)** межкоридорные  |
| Дверь на первом и 2 этажах  |
| 3.5.1 | Ширина дверного полотна  | не менее 0,9 м. | п. 6.2.4СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5470.JPG | Ширина дверного полотна 0,8 м,  | Не соответствует нормативу. | К |
| 3.5.2 | Высота порога  | не более 0,014 м. | п. 6.2.4СП 59. 13330.2016 | Есть  |  | F:\DCIM\Camera\P_20171122_104629.jpg | Высота порога от 0,03 м. | Не соответствует нормативу**.** | К,О,С |
| Информационные средства для слепых  |
| 3.5.3 | Тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами | глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм | п. 6.2.3СП 59. 13330.2016 | нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5481.JPG | Тактильно-контрастные указатели перед дверными проемами не установлены.  | Не соответствует нормативу. | С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| *В ДОУ будет организовано обслуживание инвалидов по варианту «Б» (разумное приспособление).* *В связи с этим необходимо привести в полное соответствие нормативным требованиям следующие элементы объекта:* |
| 3.1.11 | Тактильно-контрастные направляющие указатели.  | Установить на пути движения от входа в здание до специального, приспособленного для инвалидов, тактильно-контрастные направляющие указатели шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. | Текущий ремонт. |
| 3.3.8 | Звуковой информатор | Считаем нецелесообразным установку звукового информатора для слепых. Вместо него полагаем, что необходимо установить кнопку вызова персонала – систему двухсторонней громкоговорящей связи (по типу домофона). Кнопка вызова должна быть идентифицирована тактильным знаком доступности, контрастным по отношению к стене.  | Текущий ремонт.  |
| 3.5.3 | Тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами. | Установить перед дверными проемами на пути движения к специальному кабинету, тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Указатели размещаются на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна (если дверь открывается по ходу движения).  | Текущий ремонт. |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** | Привести в соответствие нормативам. |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | фото |
| **Пути движения на первом этаже здания** |  **ДЧ-И (Г,У)**- зона частично доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. **ВНД (К, О, С)** – зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5467.JPGG:\DCIM\125_FUJI\DSCF5476.JPG |  Текущий ремонт. Организационное решение.  |