Приложение 3  
к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от «­­­\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути движения в здании**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»

Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Московская, дом 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | | Норматив | | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | | | | |
| есть/нет | № на плане | | фото | | | Содержание | | | Значимо  для инвалида (категория) | |
| **3.1.** | **Коридоры (вестибюли, зоны ожидания)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Правое крыло коридора (1 этаж). Путь движения в 1 корпус к кабинету психолога (2 этаж) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Ширина пути движения | | не менее 1,5 м. | | п. 6.2.1  СП 59. 13330. 2016 | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5484.JPG | | | Ширина коридора с учетом 1,5 м.  Обеспечено пространство для разворота на 180° инвалида на кресле-коляске. | Соответствует нормативу. | | | К,О,С, Г,У | |
| Левое крыло (1 этаж). Путь движения во 2 корпус к кабинету заведующего ДОУ и заместителя заведующего по ВМР (2 этаж) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Ширина пути движения | | не менее 1,5 м. | п. 6.2.1  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5466.JPG | | | Ширина коридора 1,5 м. Обеспечено пространство для разворота на 180° инвалида на кресле-коляске. | Соответствует нормативу. | | | К,О,С, Г,У | |
| Коридоры на 2 этажах.  *Коридоры оборудованы по единому проекту – они однотипны.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Ширина пути движения | не менее 1,5 м. | | п. 6.2.1  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | *G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5517.JPG* | | | Ширина коридоров 1,5 | Соответствует нормативу. | | | К,О,С, Г,У | |
| 3.1.10 | Поручни вдоль коридоров. | Специальные устройства, облегчающие передвижение | | п. 4.2.4  СП 148. 13330.2012  (рекомендательная норма) | | Нет | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5518.JPG | | | Стены коридоров поручнями не оборудованы. | Не соответствует нормативу. | | | О,С | |
| Информационные средства для слепых. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Тактильно-контрастные направляющие указатели | Наличие. | | ГОСТ Р 52875-2007  п. 8.1.6  СП 59. 13330.2016 | | Нет | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5467.JPG | | | Тактильные направляющие указатели отсутствуют. | Не соответствует нормативу. | | | С | |
| **3.2.** | **Лестницы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лестница ведущая на 1 этаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Дублирование лестниц пандусами или подъемными  устройствами | Наличие. | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | нет | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5468.JPG | | Лестница пандусами и подъемными устройствами не дублирована | | | Не соответствует нормативу. | | | К,О,С |
| 3.2.2 | Поручни лестниц | - Установлены вдоль обеих сторон.  - Непрерывны по всей длине. | | п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5469.JPG | | Поручни лестницы с одной стороны | | | Не соответствует нормативу. | | | К,О,С |
| 3.2.3 | Ширина лестничного марша | Не менее 1,35 м. | | п. 6.2.24 СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5469.JPG | | Ширина лестничного марша 1,14 | | | Не соответствует нормативу. | | | К,О,С |
| 3.2.4 | Ширина проступи лестниц | 0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м). | | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5471.JPG | | Ширина проступи ступеней 0,34 | | | Соответствует нормативу. | | | О,С, Г,У |
|  | | |  | | |  |
| 3.2.5 | Высота подступенка для лестниц внутри здания | 0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м). | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5469.JPG | | Высота подступенков ступеней лестницы  0,15 | | | Соответствует нормативу. | | | О,С, Г,У |
| 3.2.6 | Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью | Наличие | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | Ступени лестниц ровные, нескользкие. | | | Соответствует нормативу. | | | О,С,Г,У |
| 3.2.7 | Форма и размеры ступеней. | В пределах одного марша. | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | Размеры ступеней одинаковые. | | | Соответствует нормативу. | | | С,Г.У. |
| Информационные средства для слепых (слабовидящих) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.8 | Одна или несколько противоскользящих контрастных полос общей шириной 0,08 - 0,1 м | на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени | | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | | Нет | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5468.JPG | | Противоскользящие контрастные полосы отсутствуют | | | Не соответствует нормативу. | | | С |
| 3.2.9 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели | Наличие.  На расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи. | | п. 6.2.3 СП 59. 13330.2016 | | Нет | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5468.JPG | | Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. | | | Не соответствует нормативу. | | | С |
| Лестница внутри здания  *2-х этажное здание, 4 пролета по 1 лестничному маршу*  *Все лестничные марши оборудованы по единому проекту – они однотипны.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.10 | Дублирование лестниц пандусами или подъемными  устройствами | Наличие. | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | Нет | |  | \_ | | Лестницы не продублированы подъемной платформой. | | | Не соответствует нормативу. | | | К,О,С |
| 3.2.11 | Поручни лестниц | - Установлены вдоль обеих сторон.  - Непрерывны по всей длине. | | п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5482.JPG | | Поручни лестницы установлены с одной стороны лестницы (прерываются) | | | Не соответствует нормативу. | | | О,С,К |
| 3.2.12 | Высота поручней лестниц | - 0,9 м (допуск от 0,87 до 0,93 м). | | п. 6.2.8,  6.2.11  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | Высота правого поручня 1,11 м. | | | Не соответствует нормативу. | | | О,С,К |
| 3.2.13 | Завершающие горизонтальные части поручня | - длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м)  - имеют не травмирующее завершение. | | п. 5.2.8 СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5486.JPG | | Завершающие горизонтальные части поручней не заходят за линию марша лестницы на 0,3 м.  Имеют нетравмирующее завершение. | | | Не соответствует нормативу. | | | О,С,К |
| 3.2.14 | Форма и размеры поручней | Рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. | | п.6.2.12  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5472.JPG | | Поручни округлого сечения 0,025 м | | | Не соответствует нормативу. | | | О,С,К |
| 3.2.15 | Ширина лестничного марша | Не менее 1,35 м. | | п. 6.2.24 СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5474.JPG | | Ширина лестничного марша – 1,14 м. | | | Не соответствует нормативу. | | | О,К |
| 3.2.16 | Ширина проступи лестниц | 0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м). | | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | Ширина проступи ступеней 0,34 м. | | | Соответствует нормативу. | | | О,С |
| 3.2.17 | Высота подступенка для лестниц внутри здания | 0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м). | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5483.JPG | | Высота подступенков ступеней лестницы:  - первой 0,13 м;  - последующие 0,16 м. | | | Соответствует нормативу. | | | О,С |
| 3.2.18 | Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью | Наличие | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5474.JPG | | Ступени лестниц ровные, нескользкие, без шероховатой поверхности | | | Не соответствует нормативу. | | | О,С |
| 3.2.19 | Форма и размеры ступеней. | В пределах одного марша. | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | Размеры ступеней не одинаковы по размерам высоты подъема ступеней. | | | Не соответствует нормативу. | | | С |
| 3.2.20 | Одна или несколько противоскользящих контрастных полос общей шириной 0,08 - 0,1 м | на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени | | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | | Нет | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5474.JPG | | Нет противоскользящих полос. | | | Не соответствует нормативу. | | | С |
| 3.2.21 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели | Наличие.  На расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи. | | п. 6.2.3 СП 59. 13330.2016 | | Нет | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5472.JPG | | Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. | | | Не соответствует нормативу. | | | С |
| 3.2.22 | Поверхности  поручней перил. | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, предусмотрены рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. | | П. 6.2.12  СП 59. 13330.2016 | | Нет | |  | Рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончании перил на поверхности поручней перил отсутствуют. | | | Не соответствуют нормативу. | | | С |
| **3.3** | **Пандус на первом этаже (после входа в здание) отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.4.** | **Лифт пассажирский (или подъемник)** | - | | - | | Нет | |  | Х | Лифт пассажирский (или подъемник) не оборудован. | | | | | **-** | | - |
| **3.5** | **Двери (в коридорах)** межкоридорные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дверь на первом и 2 этажах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Ширина дверного полотна | не менее 0,9 м. | | п. 6.2.4  СП 59. 13330. 2016 | | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5470.JPG | Ширина дверного полотна 0,8 м, | | | | Не соответствует нормативу. | | | К |
| 3.5.2 | Высота порога | не более 0,014 м. | | п. 6.2.4  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | F:\DCIM\Camera\P_20171122_104629.jpg | Высота порога от 0,03 м. | | | | Не соответствует нормативу**.** | | | К,О,С |
| Информационные средства для слепых | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.3 | Тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами | глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм | | п. 6.2.3  СП 59. 13330.2016 | | нет | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5481.JPG | Тактильно-контрастные указатели перед дверными проемами не установлены. | | | | Не соответствует нормативу. | | | С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| *В ДОУ будет организовано обслуживание инвалидов по варианту «Б» (разумное приспособление).*  *В связи с этим необходимо привести в полное соответствие нормативным требованиям следующие элементы объекта:* | | | |
| 3.1.11 | Тактильно-контрастные направляющие указатели. | Установить на пути движения от входа в здание до специального, приспособленного для инвалидов, тактильно-контрастные направляющие указатели шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. | Текущий ремонт. |
| 3.3.8 | Звуковой информатор | Считаем нецелесообразным установку звукового информатора для слепых. Вместо него полагаем, что необходимо установить кнопку вызова персонала – систему двухсторонней громкоговорящей связи (по типу домофона).  Кнопка вызова должна быть идентифицирована тактильным знаком доступности, контрастным по отношению к стене. | Текущий ремонт. |
| 3.5.3 | Тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами. | Установить перед дверными проемами на пути движения к специальному кабинету, тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Указатели размещаются на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна (если дверь открывается по ходу движения). | Текущий ремонт. |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** | | Привести в соответствие нормативам. | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Пути движения на первом этаже здания** | **ДЧ-И (Г,У)**- зона частично доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития.  **ВНД (К, О, С)** – зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5467.JPG  G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5476.JPG | Текущий ремонт.  Организационное решение. |