Приложение 5  
к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-бытовые помещения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»

Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Московская, дом 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) |
| 5 | Санитарно-бытовые помещения для инвалидов в здании ДОУ | Предусмотреть в здании специально оборудованное санитарно-бытовое помещение для инвалидов. Доступность общих уборных для людей с нарушением зрения. | п. 6.3.1  СП 59. 13330.2016 | Нет | - | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5477.JPG | Санитарно-бытовое помещение для инвалидов в здании ДОУ не оборудовано. | Не соответствует нормативу. | К,О,С |
| 5.1 | Санитарно-бытовое помещение (санузел) на 1 этаже здания. | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Ширина двери в санитарно-гигиеническое помещение. | Не менее 0,9 м. | п. 6.3.3  СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5523.JPG | Ширина двери 0,6 м. | Не соответствует нормативу. | К |
| 5.1.2 | Порог двери. | Не более 0,014 м. | п. 6.2.4.  СП 59.  13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5524.JPG | Высота порога 0,11 м. | Не соответствует нормативу. | К,О,С |
| 5.1.3 | Высота раковины. | Высота раковины не более 0,8 м от уровня пола. | п. 8.10  СП 136. 13330.2012 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5519.JPG | Высота раковины 0,79 м. | Соответствует нормативу. | К,О,С,Г.У |
| 5.1.4 | Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками. | Наличие.  Высота расположения 0,75 – 0,8 м. | п. 5.4.10 ГОСТ  51261-99 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5478.JPG | Поручни отсутствуют. | Не соответствует нормативу. | К,О |
| 5.1.5 | Краны с  рычажной рукояткой и термостатом.  Применение кранов с раздельным  управлением горячей и холодной водой не допускается. | Наличие. | п. 6.3.9  СП 59. 13330.2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5520.JPG | Оборудован краном с рычажной рукояткой | Соответствует нормативу. | К,О,С,Г,У |
| 5.1.6.4 | Диаметр для разворота кресла-коляски.  Свободное пространство сбоку от унитаза. | Не менее 1,4 м.  Не менее 0,8 м. | п. 6.3.3  СП 59. 13330.2016 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5521.JPG | Свободное пространство для кресла-коляски у унитаза отсутствует. | Не соответствует нормативу. | К |
| 5.1.6.5 | Откидные опорные поручни, штанги с обеих сторон унитаза. | Наличие.  При двух уровневом поручне высота нижнего 0,65м, верхнего 0,85 м. | п. 6.3.3  СП 59. 13330.2016  ГОСТ  51261-99 | Нет |  | Поручни отсутствуют. | Не соответствует нормативу**.** | К,О |
| 5.1.6.6 | Система тревожной  сигнализации. | Наличие.  Система обеспечивает связь с помещением постоянного дежурного  персонала. | п. 6.3.6  СП 59. 13330.2016 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5477.JPG | Система тревожной сигнализации отсутствует. | Не соответствует нормативу. | К,О,С |
| 5.1.6.7 | Информационные таблички помещения (в том числе рельефные и рельефно-точечные). | Размещены у дверей со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м  Знаки (таблички) на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери. | п. 6.3.6  СП 59. 13330.2016  п. 6.21.4  ГОСТ Р 51671-2015 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5523.JPG | Информация о назначении помещения не размещена на двери.  Не продублирована рельефно и рельефно-точечно. | Не соответствует нормативу. | К,О,С |

**Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 5 | **Санитарно-бытовые помещения для инвалидов:**  Информационные таблички помещения (в том числе рельефные и рельефно-точечные). | Разместить у дверей со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м знаки (таблички) на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери. | Текущий ремонт. |
|  | |  | |
| **Общие требования к зоне** | | Привести в соответствие нормативам. | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Санитарно-бытовые помещения.** | **ДЧ-И (Г,У)** – функциональная зона частично доступна для инвалидов с нарушением слуха и умственного развития.  **ВНД (С,О)** – функциональная зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением органов зрения и опорно-двигательного аппарата.  **ВНД (К)** – функциональная зона недоступна для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. | - | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5477.JPG | Капитальный ремонт. |