Приложение 2  
к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "\_\_\_" ­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»

Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Московская, дом 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | | | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | | | |
| есть/нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | | |
| **Центральная входная группа оборудована 2 однотипными входными дверями** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Лестница (наружная).** Отсутствует. | | | | | | | | | | | | |
| **2.2** | **Пандус (наружный).** Отсутствует. | | | | | | | | | | | | |
| **2.3** | **Входная площадка (перед дверью).** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Поверхность покрытия входной площадки | | | твердая, не допускающая скольжения при намокании. | п. 6.1.4  СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5492.JPG | Поверхность входной площадки крыльца нескользкая. | Соответствует нормативу. | | К,О,С, Г,У | |
| 2.3.2 | Размеры входной площадки с пандусом | | | не менее 2,2 x 2,2 м. | п. 6.1.4  СП 59. 13330. 2016 | нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5494.JPG | Пандуса нет. | Соответствует нормативу. | | К,О,С, Г,У | |
| **2.4.** | **Дверь (входная)**  *В соответствии с п. 5.1.1 СП 59. 13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН.* | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Ширина дверного проема в свету. | | От 0,9 до 1,2 м. | | п. 6.1.5  СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5488.JPG | Ширина – 0,86 м, | Не соответствует нормативу. | | | К,О |
| 2.4.2 | Ручка входной двери | | имеют форму, позволяющую  управлять ими одной рукой и не требующую применения  больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. | | п. 6.4.3  СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5505.JPG | Ручка входной двери имеет удобную форму для открывания двери. | Соответствует нормативу. | | | Г,У |
| 2.4.3 | Порог двери | | не выше 0, 014 м. | | п. 6.1.5  СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5506.JPG | Порог от 0,07 м. | Не соответствует нормативу. | | | К,О, Сцу |
| 2.4.4 | Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей | | на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. | | 6.1.6  СП 59. 13330. 2016 | нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5493.JPG | Яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника отсутствует. | Не соответствует нормативу. | | | С |
| 2.4.5 | Тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 5 мм | | заканчиваются до доступного входа на расстоянии 0,3 м | | п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5505.JPG | Тактильно-контрастные предупреждающие указатели отсутствуют. | Не соответствует нормативу. | | | С |
| 2.4.6 | Входная дверь | | имеет знак, указывающий на доступность здания. | | п. 6.1.7  СП 59.13330. 2016 | нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5494.JPG | Входная дверь не идентифицирована знаком доступности. | Не соответствует нормативу. | | | К,О,С,Г,У |
| 2.4.7 | Размеры смотровой панели | | Верхняя граница на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м.  Ширина смотровой панели не менее 0,15 м. | | п. 6.1.5  СП 59.13330. 2016 | нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5494.JPG | Смотровая панель отсутствует | Не соответствует нормативу. | | | К,О,С,Г,У |
| **2.5.** | **Тамбур** | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Поверхность покрытия тамбура | Твердая, не допускающая скольжения при намокании. | | | п. 6.1.4  СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5488.JPG | Покрытие тамбура нескользкое. | Соответствует нормативу. | | | О,С,Г,У |
| 2.5.2 | Размеры тамбура. | Глубина от 1,8 м до 1,5 м, ширина не менее 2,3 м. | | | п. 6.1.8  СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5491.JPG | Глубина тамбура 1,08 м. Ширина тамбура 1,77м. | Не соответствует нормативу. | | | К |
| **2.6.** | **Дверь из тамбура в помещение** | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ширина дверного полотна | не менее 0,9 м | | | п. 6.2.4  СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5488.JPG | Ширина дверного полотна 0,9 м. | Соответствует нормативу. | | | О,С, Г,У |
| 2.6.2 | Порог двери | не выше 0, 014 м. | | | п. 6.1.5  СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5506.JPG | Порог 0,07м. | Не соответствует нормативу. | | | К,О,С |
| 2.6.3 | Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей | на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. | | | 6.1.6  СП 59. 13330. 2016 | Нет |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5488.JPG | Маркировка отсутствует. | Не соответствует нормативу. | | | С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **Центральная входная группа.** | | | |
| 2.1 | Лестница (наружная). | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный). | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | Расширить дверной проем в свету до от 0,9 до 1,2 м.  Довести высоту порога двери до 0,014 м.  Входную дверь идентифицировать знаком доступности. | Капитальный ремонт  Текущий ремонт. |
| 2.6 | Дверь из тамбура в помещение | Размеры тамбура привести в соответствие с нормативом. | Капитальный ремонт. |
| Общие требования к зоне | | Привести в соответствие нормативам. | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Вход в здание** | **ДЧ-И (К,О)** – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.  **ДП-И (Г,У)** – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития.  **ВНД (С)** – объект недоступен для инвалидов с нарушением органов зрения. |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5494.JPG | Капитальный ремонт (очередной), текущий ремонт. |