Приложение 4   
к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»

Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Московская, дом 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | | Ссылка на норматив | | Наличие элемента | | | | | | | Фактическое состояние | | Выявленные нарушения и замечания | | |
| есть/нет | | № на плане | | | фото | | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | |
| **4.1.** | **Кабинетная форма обслуживания.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | **Кабинет психолога**  2 этаж  Ширина дверного полотна. | Не менее 0,9 м. | п. 6.2.4  СП 59. 13330.2016 | | | | Есть |  | | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5532.JPG | | Ширина двери 0,8 м. | | Не соответствует нормативу. | | К | |
| 4.1.1.1 | Высота порога. | Не более 0,014 м. | п. 6.2.4  СП 59. 13330.2016 | | нет | | |  | | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5533.JPG | | - | | Соответствует нормативу. | | К | |
| 4.1.1.2 | Дверные наличники или края дверного полотна. | Контрастные сочетания цветов. | п. 6.4.1  СП 59. 13330.2016 | | нет | | |  | | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5533.JPG | | - | | Не соответствует нормативу. | | С | |
| 4.1.1.3 | Ширина прохода после двери. | Не менее 0,9 м. | п. 6.2.1  СП 59. 13330.2016 | | Есть | | |  | | Ширина прохода после двери к столу 0,77 м. | | Не соответствует нормативу. | | К | |
| 4.1.1.4 | Высота раковины. | Не более 0,8 м от уровня пола. | п. 8.10  СП 136. 13330.2012 | | Есть | | |  | | C:\Users\schestoy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\P1330216.jpg | | Высота раковины 0,9 м. | | Не соответствует нормативу. | | К | |
| **4.2** | **Зальная форма обслуживания.** | | | | Нет | | |  | | | | | | | | | |
| **4.3** | **Прилавочная форма обслуживания (вахта)** Не адаптирована под потребности инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Высота поверхности места обслуживания. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Стол вахтера | Не более 0,8 – 0,85 м над уровнем пола. | п. 8.1.7  СП 59. 13330.2016 | | Есть | | |  | | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5526.JPG | | Высота стола вахтера 1,1 м. | | | Не соответствует нормативу. | | К |
| **4.4** | **Форма обслуживания с перемещением по маршруту** | | | | Нет | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **4.5** | **Кабина индивидуального обслуживания** | | | | Нет | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **4.6** | **Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте. | Наличие. | | п. 8. Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995  N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  п. 4, п.11 Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 802н.\* | | Нет | | | - | | Х | | Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте отсутствует. | Не соответствует нормативу**.** | | К,О,С,Г,У | |
| 4.6.2 | Работники, прошедшие инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | Доля данных работников от общего числа работников организации | | п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995  N 181-ФЗ.  п. 12  Приказа МЗ Пермского края от 24.06. 2016 N СЭД -34-01-06-470.  п.11 Приказа министерства здравоохранения РФ от 12.11.2015 г. № 802н. | | Нет | | | - | | - | | Работники не проходили обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | Не соответствует нормативу**.** | | К,О,Г,С,У | |
| 4.6.3 | Услуги, предоставляемые с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. | Удельный вес данного типа услуг от общего количества предоставляемых услуг на объекте. | | п. 12 Приказа министерства здравоохранения Пермского края от 24.06. 2016 N СЭД -34-01-06-470.  п.11 Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 802н. | | Нет | | | - | | - | | Услуги с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объекте не предоставляются. | Не соответствует нормативу. | | Г | |
| 4.6.4 | Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте | Наличие. | | п. 4. Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ.  п. 12 Приказа министерства здравоохранения Пермского края от 24.06.2016 N СЭД-34-01-06-470.  п.11 Приказа МЗ РФ от 12.11.2015 г. № 802н | | Нет | | | - | | - | | - | Не соответствует нормативу. | | К,О,Г,С,У | |
| 4.6.5 | Сменные кресла-коляски | Наличие | | п. 12 Приказа Министерства здравоохранения Пермского края от 24.06. 2016 N СЭД -34-01-06-470.  п.11 Приказа МЗ РФ от 12.11.2015 г. № 802н | | нет | | | - | | - | | - | Не соответствует нормативу. | | К | |
| 4.6.6 | Обеспечение дублирования информации в звуковой и зрительной форме, а также наличие знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | Наличие | | п.11 Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 802н. | | Нет | | | - | | - | | Дублирование информации не обеспечено. | **Не соответствует нормативу.** | | К | |

**\***Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 802н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **Кабинетная форма обслуживания. Зальная форма обслуживания.** | | | |
| 4.3.1  4.3.2  4.3.3  4.3.4 | Высота места обслуживания. | Довести место обслуживания пациентов стол вахтера до уровня не более 0,8 – 0,85 м над уровнем пола. | Текущий ремонт.  Организационные мероприятия. |
| **4.6** | **Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.** | | |
| п. 4.6.1  п. 4.6.2  п. 4.6.3  п. 4.6.4  п. 4.6.6 | Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг. | Разработать и принять внутренний нормативный документ об обслуживании инвалидов на объекте для персонала учреждения.  Организовать процесс оказания услуг в соответствии с установленными нормативными актами. | Организационные мероприятия. |
| **Общие требования к зоне** | | Привести в соответствие установленным нормативам. | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).** | **ДП-И (У)** – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.  **ДЧ-И (О,Г)** – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата,  слуха.  **ВНД (К,С)** – зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением зрения. |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5535.JPG  G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5526.JPG | Текущий ремонт.  Организационные мероприятия.  Капитальный ремонт.  Организационные мероприятия. |