Приложение 1

к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территория, прилегающая к зданию**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»

Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Московская, дом 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Норматив** | **Ссылка на норматив** | **Наличие элемента** | | | | | **Фактическое состояние** | | **Выявленные нарушения и замечания** | |
| **есть/нет** | | **№ на плане** | **фото** | | **Содержание** | **Значимо  для инвалида (категория)** |
| 1.1. | Вход (входы)  на территорию объекта | Ширина прохода в ограждении  должна быть не менее 0,9 м. | п. 5.1.СП 136.13330. 2012 | Есть | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5498.JPG | | Ширина прохода в ограждении 1,5 м. | | Соответствует нормативу. | К,О,С,Г,У |
| 1.2. | Непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН. | не оборудованы. | п. 5.1.2 СП 59.13330. 2016 | Нет | |  | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5497.JPG | | Калитки с вращающимся полотнами, другие устройства, создающие преграду для МГН, не установлены. | | Соответствует нормативу. | К,О,С,Г,У |
| **1.2.** | **Пути движения на территории** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Покрытие пешеходных дорожек | Ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении. | п. 5.1.11 СП 59.13330.2016 | Есть |  | | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5499.JPG | Покрытие прилегающего участка неровное, с выбоинами. | | Не соответствует нормативу. | | К,О,С |
| **1.3.** | **Лестница (наружная)** | - | - | Нет | - | | - | - | | - | | - |
| **1.4.** | **Пандус (наружный)** | - | - | Нет | - | | - | - | | - | | - |
| **1.5.** | **Автостоянка и парковка отсутствует.** | | | | | | | | | | | |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 1.2.2 | Покрытие территории, прилегающей к зданию | Обеспечить ровное покрытие прилегающей территории, не создающее вибрацию при движении по нему. | Текущий ремонт. |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** | | Привести в соответствие установленным нормативам. | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Территория, прилегающая к зданию.** | **ДЧ-И (К,О)** – территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.  **ДП-И (Г,У)** – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития.  **ВНД (С)** – территория, прилегающая к зданию, недоступна для инвалидов с нарушением зрения (слепых). | - | G:\DCIM\125_FUJI\DSCF5499.JPG | Текущий ремонт. |